**ZAMERANIE RÍMSKEJ ROLETKY NA OKNO**

**Šírka**- svetlosť okna + 2,5 cm z jednej a z druhej strany

**Výška**- svetlosť okna + šírka rámu okna

**Obr. 1 Zameranie rímskej roletky na okno**

**Obr. 2 Názorne zobrazenie rímskej roletky na okne**

**ZAMERANIE RÍMSKEJ ROLETKY NA STENU**

**Šírka**- šírka okna + 5-10 cm od špalety na jednu a druhú stranu

**Výška**- výška okna od parapetnej dosky + 5-10 cm hore od špalety

**Obr. 3 Zameranie rímskej roletky na stenu**

**MONTÁŽ RÍMSKEJ ROLETKY NA RÁM OKNA**

Montáž roletky je veľmi jednoduchá

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Krížový nástavec a AKU- vŕtačku, prípadne skrutkovač
* Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

* Žalúziu rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme ju nepoškodili
* Na okno nasadíme okenné úchyty (obr.2)
* Rám namontujeme vložením vsuvky úchytu do okenného úchytu (obr. 4)
* Uzatvoríme okenných úchyt a zaskrutkujeme
* Na rám následne uchytíme látku a žalúzia je pripravená na používanie

**Obr. 1 Rímska roletka dodaná zákazníkovi**

**Obr. 2 Vloženie úchytu na rám okna**

**Obr. 3 Vsuvka úchytu rímskej roletky**

**Obr. 4 Upevnenie roletky do okenného úchytu**

**Obr. 5 Utiahnutie skrutky**

**MONTÁŽ RÍMSKEJ ROLETKY NA STENU**

Montáž roletky je veľmi jednoduchá.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

• Krížový nástavec a AKU- vŕtačku, prípadne šrubovák

• Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

* Žalúziu rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme ju nepoškodili
* Okenný úchyt upevníme na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek (obr.1,2)
* Rám namontujeme vložením vsuvky úchytu do okenného úchytu
* Uzatvoríme okenných úchyt a zaskrutkujeme
* Na rám následne uchytíme látku a žalúzia je pripravená na používanie

**Obr. 1 Uchytenie na stenu pohľad zboku**

**Obr. 2 Úchyt pohľad spredu**

**Obr. 3 Roletka uchytená na stene**

**MONTÁŽ RÍMSKEJ ROLETKY NA STENU**

Montáž roletky je veľmi jednoduchá.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Krížový nástavec a AKU- vŕtačku, prípadne skrutkovač
* Nôž prípadne nožnice

POSTUP:

* Žalúziu rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme nepoškodili roletku
* Okenný úchyt upevníme na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek (obr.1,2)
* Rám namontujeme vložením vsuvky úchytu do okenného úchytu
* Uzatvoríme okenných úchyt a zaskrutkujeme
* Na rám následne uchytíme látku a žalúzia je pripravená na používanie

**Obr. 1 Úchyt na strop pohľad zboku**

**Obr. 2 Roletka uchytená na strope**