**ZAMERANIE A MONTÁŽ- Sieť extrudovaná 24x24**

**ZAMERANIE:**

Extrudovanú sieť 24x24 zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame minimálne 60mm podľa typu okien. Zvrtlíky pre upevnenie sa upevňujú z vnútra profilu, a teda je potrebné zanechať dostatočný priestor na ich prichytenie.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Krížový nástavec a AKU- vŕtačku
* Nôž, prípadne nožnice na rozbalenie
* Ceruzka, Centropen

POSTUP:

* sieť rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu
* skontrolujeme či nám sieť rozmermi sedí priložením o rám okna a zaznačíme si miesta uchytenia
* pribalenými skrutkami (UNI 3,5x25) prichytíme podľa náčrtu zvrtlíky 1mm o rám okna
* potom umiestnime na rám sieť a pretočením zvrtlíka sieť upevníme