**ZAMERANIE A MONTÁŽ- Sieť extrudovaná 37x11**

**ZAMERANIE:**

Extrudovanú sieť 37x11 zameriame tak, že si odmeriame svetlosť otvoru, obvykle je to od tesnenia po tesnenie. Pre zameranie slúži svetlosť otvoru na vonkajšej strane okna - viď nákres BOD1. Prípadne si zameriame vnútornú svetlosť ako u iných typov s tým, že pripočítame k nameranému rozmeru 12 mm. Upozorňujeme, že v tomto prípade nemusí byť zameranie presné. Súčasne si odmeriame výšku háčika za pomoci vzorky, ktorý budeme potrebovať pre uchytenie siete v okne.

Ak zameriavate okno s okapovou lištou, je potrebné zvážiť možnosť inštalácie zvoleného typu siete. Výška sa zameriava po okapovú lištu a odpočíta sa šírka falcu siete.

Odporúčame DOLE NENITOVAŤ HÁČIK.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Nôž, prípadne nožnice na rozbalenie

POSTUP:

* sieť rozbalíme-dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu
* skontrolujeme či nám sieť rozmermi sedí, vložením do rámu okna a otočením háčikov je sieť upevnená