**ZAMERANIE ROLETKY DEŇ / NOC- UZAVRETÝ SYSTÉM**

**Šírka-** šírka okna + 5-10 cm od špalety na jednu a na druhú stranu.

**Výška**- od parapetnej dosky po strop.

**Obr. 1 Zameranie roletky deň / noc.**

**Obr. 2 Názorné zobrazenie roletky deň / noc**

**MONTÁŽ ROLETKY DEŇ / NOC- UZAVRETÝ SYSTÉM**

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* AKU- vŕtačku, príklepovú vŕtačku
* Krížový nástavec
* Vrták 8mm- pri montáži do stropu a steny
* Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

* Roletku DEŇ / NOC rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali, alebo inak nepoškodili látku alebo ovládaciu retiazku
* Podľa typu montáže a miesta upevnenia zvolíme typ vŕtačky a upevníme úchyt na stenu/ strop.
* Na takto upevnený úchyt pripevníme Roletku DEŇ / NOC
* Ovládanie roletky je jednoduché ako u retiazkových žalúzií- výhradne retiazkou

**Obr. 1 Roletka deň / noc - uzavretá dodaná zákazníkovi**

**Obr. 2 Súčasť balenia**

**Obr. 3 Prichytenie na strop**

**Obr. 4 Prichytenie na stenu**

**Obr. 5 Uchytená roletka na strope**