**NÁVOD NA ÚDRŽBU VERTIKÁLNEJ ŽALÚZIE**

Vertikálne žalúzie musia byť namontované už do hotových interiérov. Nesmie sa montovať do prašného a vlhkého prostredia. S ovládaním manipulujte opatrne, stále kolmo na horný nosník, aby nedošlo k poškodeniu ovládacích častí.

Konštrukciu a nosné profily vertikálnych látok čistíme vlhkou handrou. Pre jednotlivé typy vertikálnych látok platí nasledovné:

NATURE CONCEPT

* povrch týchto látok je antistatický a usádzanie nečistôt, hlavne prachu je minimálne
* tento typ látok nie je možné vzhľadom na zloženie prať ani chemický čistiť
* odporúčame čistiť prachovkou alebo vlhkou handrou s mydlovým roztokom

ŠNÚRKOVÉ VERTIKÁLNE LÁTKY

* povrch týchto látok je antistatický a usádzanie nečistôt, hlavne prachu je minimálne
* tento typ látok nie je možné vzhľadom na zloženie chemický čistiť
* odporúčame ručné pranie pri teplote 30\* v mydlovom roztoku
* pri praní v práčke by došlo k poškodeniu látok

VERTIKÁLNE ŽALÚZIE

* povrch týchto látok je antistatický a usádzanie nečistôt, hlavne prachu je minimálne
* tento typ látok je možné čistiť aj prať- presne odporúčanie a vymedzené podmienky čistenia nájdete v dokumente Technické parametre látky VŽ

!!!!!!!!!!!!!!!!NEPOUŽÍVAŤ ŽIADNE CHEMICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY!!!!!!!!!!!!!!

Grafické zobrazenie nesprávnej a správnej manipulácie so žalúziou