**ZAMERANIE A MONTÁŽ- VERTIKÁLNE ŽALÚZIE**

**ZAMERANIE:**

Vertikálne žalúzie sa montujú pred okno. Zameriavajú sa individuálne podľa potreby zákazníka:

***šírka*** *- okno s presahom do 15cm*

 *- celá stena, kde je umiestnené okno*

***výška*** *- po parapetnú dosku prípadne radiátor*

 *- po zem*

***montáž*** *- na strop*

 *- na stenu - konzola*

Maximálna šírka vertikálnej žalúzie je 6000 mm, ale vzhľadom na možné komplikácie s ovládaním odporúčame použiť variantu dvoch žalúzií s ovládaním po stranách a prekrytím látky uprostred. Vertikálne žalúzie vyrábame aj pre atypické okná.

***V ponuke sú 3 typy ovládania:***

**Sťahovanie k ovládaniu / A**

**Sťahovanie od ovládania / B**

**Sťahovanie do strán- OPONA / C**

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* AKU- vŕtačku, príklepovú vŕtačku
* Krížový nástavec
* Vrták 8mm- pri montáži do stropu a steny
* Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

* Rám rozbalíme- dávame pozor, aby sme neprerezali, alebo nerozstrihli ovládacie šnúrky.
* Podľa typu montáže a miesta upevnenia zvolíme typ vŕtačky a upevníme konzolu (úchyt) vertikálneho rámu na stenu (strop)
* Na takto upevnenú konzolu (úchyt) pripevníme vertikálny rám
* Na rám následne zavesíme vertikálne látky, ktoré opatrne rozbalíme, aby nedošlo k poškodeniu
* Zavesené látky spojíme pribalenou spodnou retiazkou (u šnúrkových látok sa spodná retiazka neupevňuje)
* Posúvanie látok sa ovláda pomocou šnúrky, otáčanie pomocou retiazky