**NÁVOD NA ÚDRŽBU RÍMSKA ROLETKA**

Rímske roletky musia byť namontované už do hotových interiérov. Nesmie sa montovať do prašného a vlhkého prostredia. S ovládaním manipulujte opatrne, stále kolmo na horný nosník, aby nedošlo k poškodeniu ovládacích častí.

Polyamidové a polyesterové textílie s obsahom akrylonu môžete prať v práčke na najnižšej teplote (Seda, Zas/... , Stanza/...). Vyplákajte ich najprv vo vlažnej vode, aby ste ich zbavili prachu. Ak sú záclony veľmi špinavé, namočte ich do mydlového roztoku a po odmočení nechajte odkvapkať. Potom ich vypláchnite v čistej vode a vložte do práčky. Pri praní zvoľte program jemného prania a pridajte prášok na záclony.

Ak sa rozhodnete záclony vyprať ručne, len ich jemne vyplákajte bez žmýkania (Travis, Fredka, Sylia, Org/Popi). Tieto záclony nežehlíme, nakoľko by došlo k spáleniu látky.

V žiadnom prípade nepoužívajte chemické, agresívne, čistiace a bieliace prostriedky (SAVO) – dôjde k poškodeniu textílií (strata farby). Nosný rám postačí utrieť prachovkou alebo vlhkou handrou.

30 °C Jemné prádlo **(Seda, Zas/... , Stanza/...)**

Nesmie sa prať. **(Travis, Fredka, Sylia, Org/Popi)**

Len ručné pranie pri maximálnej teplote 40°C, veľmi opatrné zaobchádzanie. **(Travis,Fredka, Sylia, Org/Popi)**

Žehlenie - maximálna teplota do 100˚C. Vlažné žehlenie syntetických látok. **(Seda, Zas/... , Stanza/...)**

Nesmie sa žehliť**. (Travis, Fredka, Sylia, Org/Popi)**

Nesmie sa chemicky čistiť. **(Všetky)**

Nesmie sa sušiť v bubnové sušičke**. (Všetky)**

Nesmie sa bieliť chlórom**. (Všetky)**

Grafické zobrazenie nesprávnej a správnej manipulácie so žalúziou.