**NÁVOD NA ÚDRŽBU OKENNÝCH, DVEROVÝCH A ROLOVACÍCH SIETÍ**

Pre všetky typy sietí platí rovnaký návod na údržbu. Sieťovinu, ako aj rám siete utrieme mokrou handrou, vysokotlakovým čističom alebo pomocou stlačeného vzduchu – kompresorom či vysávačom. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá a pod. Tieto prostriedky môžu nenávratne poškodiť nielen sieťovinu, ale aj hliníkový profil siete či dverí. Ak je to nevyhnutné, použite na vyčistenie vo vlažnej vode rozpustený mydlový roztok. Na zimu je možné okennú sieť z okna demontovať. Rolovacie siete a dverové siete neodporúčame demontovať, nakoľko by mohlo dôjsť pri neodbornej manipulácií k ich poškodeniu.

!!!NA SIEŤOVINU JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ CHEMICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY!!!