**ZAMERANIE A MONTÁŽ- SIEŤ PEVNÁ 25x10**

**ZAMERANIE:**

Pevnú okennú sieť zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame 50mm. Pri väčších rozmeroch odporúčame doobjednanie spevňujúceho predelu na valcované siete, z dôvodu zaistenia stability konštrukcie.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Krížový nástavec a AKU- vŕtačku
* Nôž, prípadne nožnice na rozbalenie
* Ceruzka, Centropen

POSTUP:

* sieť rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu
* skontrolujeme či nám sieť rozmermi sedí priložením o rám okna a zaznačíme si miesta uchytenia
* pribalenými skrutkami (UNI 3,5x25) prichytíme podľa náčrtu zvŕtlíky 10mm o rám okna
* potom umiestnime na rám sieť a pretočením zvrtlíka sieť upevníme.