**Technické Informácie:**

**Okenná rolovacia sieť**

1. AL bubon
2. Hriadeľ bubna
3. Sieťovina (šedá, čierna)
4. AL hákový záves
5. AL fix záves
6. AL koľajnica
7. Kefkové tesnenie 5,5x900
8. Bočnica PVC okennej rolovacej siete
9. Spojka koľajnice
10. Držiak šnúrky rolovacej siete
11. Madlo rolovacej siete
12. Koncovka šnúrky
13. Záslepka koľajnice
14. Záslepka 8mm
15. Skrutka TEX 3,5x22

Okenná rolovacia sieť – hliníková **- maximálna výška: 2200 mm**

**- maximálna šírka : 1200 mm**

*\* nad rámec uvedených rozmerov sa záruka nevzťahuje*

Farba: biela 408 AL

hnedá 456 AL

zlatý dub 2178 AL

RAL nástrek podľa požiadavky zákazníka

**Technické Informácie:**

**Dverová rolovacia sieť**

1. AL bubon
2. Hriadeľ bubna
3. Sieťovina (šedá, čierna)
4. UNI záves
5. AL koľajnica
6. Magnet pásový
7. Bočnica PVC rolovacích dverí
8. Koncovka UNI závesu
9. Spojka koľajnice
10. Madlo rolovacích dverí
11. Skrutka TEX 3,5x22
12. Záslepka 8mm
13. Kefkové tesnenie 4,8x900
14. Záslepka koľajnice

Dverová rolovacia sieť – hliníková **- maximálna výška: 2500 mm**

**- maximálna šírka : 1400 mm**

*\* nad rámec uvedených rozmerov sa záruka nevzťahuje*

Farba: biela 408 AL

hnedá 456 AL

zlatý dub 2178 AL

RAL nástrek podľa požiadavky zákazníka