**ZAMERANIE A MONTÁŽ- OKENNÁ ROLOVACIA SIEŤ**

**ZAMERANIE:**

Okennú rolovaciu sieť zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame na výšku aj na šírku 60 mm.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* AKU- vŕtačku
* Krížový nástavec
* Vrták 8 mm
* Nôž, prípadne nožnice na rozbalenie
* Skrutky TEX 3,5x22, UNI 3,5x20

POSTUP:

* Sieť rozbalíme - dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu Pred nalepením obojstrannej lepiacej pásky skontrolujeme rozmery sietí
* Navŕtame diery do AL koľajníc 8mm vrtákom- tri na každej koľajnici 10cm zhora, zdola a uprostred
* AL koľajnice pripojíme k bubnu- spojíme priloženými skrutkami
* Pripevníme AL fix záves v dolnej časti, a podobne z boku spojíme skrutkami
* Poskladanú konštrukciu skrutkami (TEX 3,5x22, UNI 3,5x20) prichytíme podľa náčrtu
* Na skrutky nasadíme záslepky