**NÁVOD NA ÚDRŽBU ROLETKY DEŇ / NOC**

Roletky DEŇ / NOC musia byť namontované už do hotových interiérov. Nesmie sa montovať do prašného a vlhkého prostredia. S ovládaním manipulujte opatrne, stále kolmo na horný nosník, aby nedošlo k poškodeniu ovládacích častí.

Roletky DEŇ / NOC nevyžadujú skoro žiadnu údržbu, nosné rámy je možné pretrieť vlhkou handrou, prípadne prachovkou. Povrch látky je antistatický, a teda zamedzuje usádzaniu prachu na látke. Drobné nečistoty je možné utrieť vlhkou handrou. V žiadnom prípade nepoužívajte chemické, agresívne, čistiace a bieliace prostriedky (SAVO) – dôjde k poškodeniu textílií (strata farby).

Roletku neodporúčame demontovať svojpomocne a neodborne, aby pri manipulácii nedošlo k poškodeniu.

!!!!!!!!!!!!!!!NEPOUŽÍVAŤ ŽIADNE CHEMICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY!!!!!!!!!!!!!!!

Grafické zobrazenie nesprávnej a správnej manipulácie so žalúziou.