Technické parametre:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Lamela | | |  |
|  | Horný profil | | | Dolný profil | Prevedenie | Šírka | Hrúbka | Rebríček / Šnúrka |
| Názov: | 1. - interiérová celotieniaca 2. - interiérová celotieniaca, silón 47- interiérová celotieniaca, s. úchyt 3 - interiérová klasik   4 - interiérová klasik, silón 33 - interiérová spodný úchyt 29 - interiérová 16mm, silón | | | | celotieň celotieň celotieň klasik klasik klasik klasik | 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 16mm | 0,18mm 0,18mm 0,18mm 0,18mm 0,18mm 0,18mm 0,21mm | 18mm / 0,5mm 18mm / 0,5mm 18mm / 0,5mm 21,5mm / 0,5mm 21,5mm / 0,5mm 21,5mm / 0,5mm 12mm / 0,5mm |
| Farba: | vzorkovník rámov | | | | vzorkovník lamiel |  |  | vzorkovník rebríčkov a šnúriek |
| Rozmery: | 19x25x0,4 | | | 19,20x8,60x0,4 |  |  |  |  |
| Nákres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |

Výrobné limity: Limity pre uznávanie reklamácií:

Minimálna šírka: **170mm** Šírka: **300mm – 2500mm**

Maximálna výška: **3000mm** Výška: **2500mm**

Maximálna šírka: **2500mm** Maximálna plocha: **2,60 m2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÉ KATEGÓRIE LAMIEL:** | | |  |
| \* | príplatková skupina 1 (vzorkovník 25mm lamiel) | | |
| \*\* | príplatková skupina 2 (vzorkovník 25mm lamiel) | | |
| \*\*\* | príplatková skupina 3 (vzorkovník 25mm lamiel) | | |
|  | lamela 16mm |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENOVÉ KATEGÓRIE RÁMY:** | |  |
| Farebný rám | 402, 456, 431 | |
| Drevodekor |  | |
| Olep rámu fóliou | 6783, 6784, 6785, 6792, 6793, 6795 | |
| AL rám |  | |

***AGENDA:***

1. *Úchyt MN (151)*
2. *Plechový úchyt (151)*
3. *Interierový otočný úchyt TWIST plastový / TWIST kovový (153)*
4. *Valcový drôt*
5. *Lietadlo MN*
6. *Valček MN*
7. *Rebríček 18mm/21,5mm (489)*
8. *Automatická brzda (475)*
9. *Šnekový preklapací mechanizmus s kardaňou*
10. *Koncovka MN*
11. *Šnúrka (159)*
12. *Interiérový ovládač (155)*
13. *Koncovka interiérového ovládača (161)*
14. *Zvonček (413)*
15. *Spodný rám*
16. *Koncovka dolného rámu / koncovka rámu spodný úchyt (471)*
17. *Spodný úchyt (471)*
18. *Fixačný valček (169)*
19. *Korok (171)*
20. *PVC lux (429)*
21. *Kovový lux (431)*
22. *Silón 0,8mm (139)*
23. *Rám MN*