**ZAMERANIE PLISSÉ ŽALÚZIÍ**

Zameranie Plissé je obdobné ako u retiazkových žalúzií. V objednávke, okrem uvedenia šírky a výšky žalúzie, uveďte aj požadovanú farbu rámu a látky, ku ktorej sú doladené šnúrky.

**Šírka**- zamerajte rozmer od tesniacej gumičky po tesniacu gumičku skla

**Výška**- zamerajte rozmer od tesniacej gumičky po tesniacu gumičku skla

**MONTÁŽ PLISSÉ.**

***Plissé sú dodávané ako hotový produkt pripravený na montáž.***

***Súčasťou balenia sú 4 ks úchytiek a skrutiek, ktoré sa pripevňujú do zasklievacej lišty okna, kolmo na os šnúrok.***

***Tieto namontujem do dolných a horných rohov okien za pomoci priložených skrutiek 2,9x9,5.***

***Na namontované úchytky pripnite najprv hornú časť PLISSÉ, a následne spodnú časť..***

***Takto namontovaná žalúzia je pripravená na používanie.***